{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["花岗石 (2)"],"not_rendered":{"images":3,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"花岗石 (2)","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,9],[7,0,7,5],[7,6,7,8],[8,0,8,9],[9,6,9,8],[10,6,10,8],[11,6,11,8]]}
["2024年“A”项目花岗石采购报价表"]
["序号","材料名称","规格（cm）","单位","数量","全费用单价限价（元）","供应商所报单价（元）","合计（元）","备注","图纸"]
[1,"道路花岗石立式路缘石（芝麻灰）","100cm*50cm*15cm","块",{"v":880,"d":"880.000"},165,null,null,"抗压强度不低于35Mpa,需倒角，详图见附件，其中50块需要打坡口，具体样式、颜色现场确定"]
[2,"人行道花岗石立式路边石（芝麻白）","100cm*20cm*12cm","块",{"v":1100,"d":"1100.000"},60,null,null,"抗压强度不低于35Mpa,详图见附件，具体样式、颜色现场确定"]
[3,"梯步25号青石","100cm*50cm*15cm","块",{"v":316,"d":"316.000"},105,null,null,"表面细钻，强度不低于30mpa"]
[4,"桥梁人行道花岗石（芝麻灰）","64cm×30cm×3cm","块",{"v":1050,"d":"1050.000"},17,null,null,"抗压强度不低于35Mpa,芝麻面"]
[5,"桥梁人行道花岗石（芝麻灰）","60cm×30cm×3cm","块",{"v":3675,"d":"3675.000"},17,null,null,"抗压强度不低于35Mpa,芝麻面"]
["合计                 人民币（大写：                                     ）",{"$nulls":5},"       开具税率：                    "]
["注明：1.供应时间依据现场通知为准，工程量依据现场项目负责人通知为准，不否认会补量，供应商应无条件送货;2.板材规格大小尺寸误差必须控制在1mm内。3.花岗石必须保证无色差、无缺角、无开裂和无色线的板材，可现场加工。4.图纸或者未理解意图不得擅自加工。5.如荔枝面加工失误，厂方在不耽误工期的情况自行拉回厂房加工，费用由供应商承担。6.供应商应在完工后派人到工地现场处理部分缺陷（不在另外补充费用）。7.装车和运输厂方必须保证花岗石几何尺寸，造成损失由供应商承担，供应商必须派人跟车送货。（如出现上述所有情况，收货方拒绝收货，并根据我方的合同工期要求的处罚条款处罚供货方）。8.等厚加工综合考虑在报价单价中.10、本包采购最高限价为445183.41元，供应商所报总报价高于最高限价的为无效报价，我公司不予接受。9.以上报价均为含税到泸州市价，要求开具的发票为13%或3%税率或1%税率的增值税专用发票。11.供应商中选后、需与现场交底后才供货。"]
[{"$nulls":6},"报价单位（盖章）;"]
[{"$nulls":6},"法人或委托代理人："]
[{"$nulls":6},"时间：       年      月      日"]
[]
[]
[]
[null,9]