{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["基础工程清单报价表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"基础工程清单报价表","index":0,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,8],[4,1,4,2],[18,0,18,8],[19,0,19,8],[20,0,20,8],[21,5,21,8],[22,5,22,8],[23,5,23,8]]}
["2023年“H”项目桩基工程量清单与报价表（第三次）"]
["工程名称：2023年“H”项目","","",""]
["序号","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金额（元）",null,null,""]
["","","","",null,"全费用单价限价","班组所报全费用单价","合  价","备注"]
[" ","桩基工程 ",""," "]
[1,"旋挖钻孔土石方 φ1000mm","1.地层情况：详地勘报告，土石比综合，由投标人综合考虑报价；\n2.挖孔深度：综合 ；\n3.桩径：直径φ1000mm ；\n4.成孔方法：旋挖钻机成孔；\n5.成孔孔口措施：采用钢护筒，由投标人综合考虑在综合单价中，塌孔产生的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中；\n6.挖桩土石方：投标人自行踏勘现场综合考虑、外弃土转运至项目经理部指定位置，转运距离1km范围内；\n7.含完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全文明施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费等所有相关费用；投标人需配合发包人完成桩基检测（小应变、超声波、静载）、并完善相关资料；\n8.单桩桩长：按有效桩长计算，空桩部分由投标人综合考虑在投标报价内；\n9.含工完料清、工人安全防护用品、防暑降温等全部内容，并包含因工期计划必须要的窝工、赶工费用。因不合格造成的二次返工费用由分包单位自行承担。\n10.做法：满足设计及相关施工规范要求。","m3",370.87,{"v":465,"d":"465.00"},null,{"$f":"G6*E6","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"旋挖钻孔土石方 φ1200mm","1.地层情况：详地勘报告，土石比综合，由投标人综合考虑报价；\n2.挖孔深度：综合 ；\n3.桩径：直径φ1200mm ；\n4.成孔方法：旋挖钻机成孔；\n5.成孔孔口措施：采用钢护筒，由投标人综合考虑在综合单价中，塌孔产生的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中；\n6.挖桩土石方：投标人自行踏勘现场综合考虑、外弃土转运至项目经理部指定位置，转运距离1km范围内；\n7.含完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全文明施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费等所有相关费用；投标人需配合发包人完成桩基检测（小应变、超声波、静载）、并完善相关资料；\n8.单桩桩长：按有效桩长计算，空桩部分由投标人综合考虑在投标报价内；\n9.含工完料清、工人安全防护用品、防暑降温等全部内容，并包含因工期计划必须要的窝工、赶工费用。因不合格造成的二次返工费用由分包单位自行承担。\n10.做法：满足设计及相关施工规范要求。","m3",39.79,{"v":330,"d":"330.00"},null,{"$f":"G7*E7","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"旋挖钻孔土石方 φ1300mm","1.地层情况：详地勘报告，土石比综合，由投标人综合考虑报价；\n2.挖孔深度：综合 ；\n3.桩径：直径φ1300mm ；\n4.成孔方法：旋挖钻机成孔；\n5.成孔孔口措施：采用钢护筒，由投标人综合考虑在综合单价中，塌孔产生的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中；\n6.挖桩土石方：投标人自行踏勘现场综合考虑、外弃土转运至项目经理部指定位置，转运距离1km范围内；\n7.含完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全文明施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费等所有相关费用；投标人需配合发包人完成桩基检测（小应变、超声波、静载）、并完善相关资料；\n8.单桩桩长：按有效桩长计算，空桩部分由投标人综合考虑在投标报价内；\n9.含工完料清、工人安全防护用品、防暑降温等全部内容，并包含因工期计划必须要的窝工、赶工费用。因不合格造成的二次返工费用由分包单位自行承担。\n10.做法：满足设计及相关施工规范要求。","m3",195.55,{"v":255,"d":"255.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"成孔灌注桩商品混凝土C30","1.混凝土强度等级：C30商品砼\n2.砼运输方式及运距：投标人自行确定\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中\n4.混凝土计算规格：按有效桩长乘以桩径按体积计算。投标人应综合考虑灌注桩的混凝土充盈系数及混凝土的超灌，超灌高度满足设计及规范要求，该部分综合在投标报价内。\n5.含完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全文明施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费等所有相关费用；投标人需配合发包人完成桩基检测（小应变、超声波、静载）、并完善相关资料；\n6.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","m3",224.94,{"v":580,"d":"580.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"成孔灌注桩 商品水下混凝土C30","1.混凝土强度等级：C30水下商品砼\n2.砼运输方式及运距：投标人自行确定\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中\n4.混凝土计算规格：按有效桩长乘以桩径按体积计算。投标人应综合考虑灌注桩的混凝土充盈系数及混凝土的超灌，超灌高度满足设计及规范要求，该部分综合在投标报价内。\n5.含完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全文明施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费等所有相关费用；投标人需配合发包人完成桩基检测（小应变、超声波、静载）、并完善相关资料；\n6.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","m3",{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":600,"d":"600.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"成孔灌注桩 C35商品混凝土","1.混凝土强度等级：C35商品砼\n2.砼运输方式及运距：投标人自行确定\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中\n4.按有效桩长乘以桩径按体积计算。投标人应综合考虑灌注桩的混凝土充盈系数及混凝土的超灌，超灌高度满足设计及规范要求，该部分综合在投标报价内。\n5.含完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全文明施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费等所有相关费用；投标人需配合发包人完成桩基检测（小应变、超声波、静载）、并完善相关资料；\n6.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","m3",100.21,{"v":590,"d":"590.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"成孔灌注桩 C35水下商品混凝土","1.混凝土强度等级：C35水下商品砼\n2.砼运输方式及运距：投标人自行确定\n3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中\n4.按有效桩长乘以桩径按体积计算。投标人应综合考虑灌注桩的混凝土充盈系数及混凝土的超灌，超灌高度满足设计及规范要求，该部分综合在投标报价内。\n5.含完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全文明施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费等所有相关费用；投标人需配合发包人完成桩基检测（小应变、超声波、静载）、并完善相关资料；\n6.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","m3",281.13,{"v":610,"d":"610.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"截（凿）桩头","1.截（凿）桩头截面、高度、强度等级：满足规范，投标人综合考虑 ，\n2.桩头有无钢筋：有\n3.凿除方式：投标人综合考虑\n4.包含截桩头及检测土石方开挖（土石综合考虑），桩头钢筋梳理整形，外弃土转运至项目经理部指定位置，转运距离1km范围内；\n5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","个",{"v":48,"d":"48.00"},{"v":300,"d":"300.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"声测管","1.材质、规格型号：材质为钢管，规格综合考虑\n2.包含声测管安装及检测后灌浆，压浆做法满足设计及相关规范要求\n3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求\n4.计算规则：该子项计算规则以长度计算","m",{"v":1181.4,"d":"1181.40"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"现浇构件钢筋HPB300直径 φ10以内 制作、安装","1.钢筋种类、规格：钢筋HPB300直径 φ10以内 \n2.钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在报价中\n3.弧形构件钢筋以及桩钢筋笼的吊装费用，由投标人综合考虑，进入综合单价中\n4.投标人综合考虑埋设的方式，以及钢筋笼吊装等费用均包括在所报综合单价中不再另行计取；\n5.钢筋的复检、送检所需的材料费由投标人自行考虑在投标报价中不再另行计取；\n6.包含完成该工作所需的机械进出场费、材料场内外运输、二次或多次转运费均已包含在单价内。\n7.其余做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","t",{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":6200,"d":"6200.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"现浇构件钢筋HRB400E直径 ≥φ10制作、安装","1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400E ，钢筋直径≥Φ10\n2.钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在报价中\n3.弧形构件钢筋以及桩钢筋笼的吊装费用，由投标人综合考虑，进入综合单价中\n4.投标人综合考虑埋设的方式，以及钢筋笼吊装等费用均包括在所报综合单价中不再另行计取\n5.钢筋的复检、送检所需的材料费由投标人自行考虑在投标报价中不再另行计取；\n6.包含完成该工作所需的机械进出场费、材料场内外运输、二次或多次转运费均已包含在单价内。\n7.其余做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","t",50.51,{"v":6200,"d":"6200.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"旋挖机二次进出场费","1.因发包人原因，过街天桥无法提供施工作业面连续作业，导致旋挖机退场后再次进场时计取；\n2.发生时计算此项费用；\n3.投标人自身原因（机械维修、更换等情况）导致的机械进出场费用不另行计算。","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30000,"d":"30000.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"","合计：","",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(H6:H17)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["注：1.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为982567.7元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。"]
["2.最终结算时，以经审计单位核定的实际完成工程量及有效的竣工资料进行计算，全费用单价按中选的全费用单价进行计价。"]
["3.开具的发票为增值税专票（税率为9%）。"]
[{"$nulls":5},"报价单位："]
[{"$nulls":5},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":5},"时间："]