{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":5,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[4,9,6,9],[9,0,9,5],[9,6,9,9],[10,0,10,9]]}
["2024年“A”项目施工围挡及大门制作安装报价表"]
["序号","物资名称","规格型号","数量","单位","全费用单价限价（元）","供应商所报单价（元）","合计","参考照片","备注"]
[1,"新做定型式彩钢板围挡","围挡采用定型的纳米小草彩钢材料加工，围挡高度2.5米；镀锌矩管双立柱（50*50*2.5） ；镀锌矩管隔段和边距（30*30*1.2），下部采用不低于 200mm 高黑黄相间的挡浆板，挡浆板采用 0.3mm（厚）×200mm（宽）镀锌钢板，含围挡安装基础。具体做法详见图纸",1500,"米",170,{"$nulls":3},"包含12个月围挡安装维护、维修，保障正常使用。"]
[2,"新做定型式彩钢板围挡","围挡采用定型的纳米小草彩钢材料加工，围挡高度2米；镀锌矩管双立柱（50*50*2.5） ；镀锌矩管隔段和边距（30*30*1.2），下部采用不低于 200mm 高黑黄相间的挡浆板，挡浆板采用 0.3mm（厚）×200mm（宽）镀锌钢板，含围挡安装基础。具体做法详见图纸",1500,"米",155]
[3,"喷淋管","PE管",3000,"米",3,{"$nulls":3},"包含12个月，喷雾管道的布设，安装维护，保障正常使用"]
[4,"喷头","不锈钢材质",1000,"个",6]
[5,"电机","功率3000W",15,"个",2600]
[6,"围挡拆除、移动和二次安装","施工围挡进行保护性拆除、移动和安装基础形式综合考虑，含拆除安装人工和辅料费用。",200,"m",30]
[7,"施工大门门头","施工现场出入口设置大门及人工通道，门柱采用钢构架体，外包0.5~1mm厚薄钢板，达到美观效果。门扇转动范围内地面必须硬化，表面要平整。大门门柱宽 600mm，进出口宽度6000mm，高度5400mm，门头宽 1000mm，门扇高 2000mm，人工通道宽3000-4000mm，基础形式综合考虑，不含喷绘广告，具体规格和要求详见图纸。",2,"个",15000,{"$nulls":3},"含基础开挖，及基础施工。"]
["合  价       （开具税率：                  ）"]
["备注：以上报价均为含税到场安装价；2.要求税率为1%或3%、6%或9%的增值税专票。"]
[{"$nulls":6},"报价单位："]
[{"$nulls":6},"法人或委托代表人及电话："]
[{"$nulls":6},"时间：      年    月     日"]