{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":17,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":90,"n_cols":9,"rows_kept":90,"merged":[[0,0,0,8],[2,1,2,8],[5,1,5,8],[8,1,8,8],[15,1,15,8],[19,1,19,8],[32,1,32,8],[34,1,34,8],[45,8,46,8],[47,7,50,7],[51,7,52,7],[54,7,56,7],[57,1,57,8],[62,7,65,7],[66,7,72,7],[73,7,80,7],[82,1,82,8],[84,0,84,6],[84,7,84,8],[85,0,85,8],[86,0,86,8],[87,6,87,8],[88,6,88,8],[89,6,89,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019年“S”项目花岗石采购报价表"]
["序号","花岗石名称","规格（mm）","单位","计划数量","单价","合价","备注","示范图"]
["一","沥青道路边带"]
[1,"山东白麻平石（细荔枝面）","300*600*50","m2",59.274]
[2,"山东白麻平石（细荔枝面）","300*300*50","m2",0]
["二","花岗石园路（前区）"]
[1,"山东白麻花岗石（细荔枝面）","300*900*30","m2",618.04]
[2,"芝麻黑整石水钵（自然面）","2000X1200X500","个",1]
["三","台地展示区花岗石"]
[1,"芝麻黑花岗岩火烧水洗面","300X900X30","m2",172.99]
[2,"山东白麻花岗岩细荔枝面","300X900X30","m2",196.84]
[3,"山东白麻花岗岩细荔枝面","900X1200X30厚","m2",126.72]
[4,"山东白麻花岗岩细荔枝面","600X1200X30厚","m2",2.878]
[5,"芝麻黑花岗岩火烧水洗面","600X900X30厚","m2",32.4]
[6,"芝麻黑花岗岩火烧水洗面","600X1200X30厚","m2",70.86]
["四","中轴斜地面雕刻"]
[1,"山东白麻花岗岩细荔枝面","600X630X30厚","m2",5.04]
[2,"芝麻黑花岗岩细荔枝面","600X300X40厚","m2",3.96]
[3,"山东白麻花岗岩细荔枝面","600X145X25厚","m2",0.696]
["五","室外整石花岗石"]
[1,"山东白麻花岗岩（可见面细荔枝面）","900*300*120","块",7]
[2,"山东白麻花岗岩（可见面细荔枝面）","900*300*120","块",4]
[3,"芝麻黑花岗石（可见面火烧水洗面）","900*300*120","块",11]
[4,"芝麻黑花岗石（可见面火烧水洗面）","900*300*120","块",6]
[5,"山东白麻花岗岩（可见面细荔枝面）","900*600*120","块",7]
[6,"山东白麻花岗岩（可见面细荔枝面）","900*600*120","块",12]
[7,"山东白麻花岗岩（可见面细荔枝面）","1200*910*150","块",3]
[8,"山东白麻花岗岩（可见面细荔枝面）","1200*910*150","块",2]
[9,"山东白麻花岗岩（可见面细荔枝面）","1200*610*150","块",12]
[10,"山东白麻花岗岩（可见面细荔枝面）","1200*610*150","块",8]
[11,"山东白麻花岗岩（可见面细荔枝面）","1200*600*120","块",24]
[12,"花岗石现场刻凹槽","L*50*2","米",48.65]
["六","花岗石园路（后区）"]
[1,"山东白麻花岗石（细荔枝面）","300*900*30","m2",168.96]
["七","特色水景一（前区）"]
[1,"火烧面海浪花花岗岩","900X550X30厚","m2",11.88]
[2,"火烧面海浪花花岗岩","900X300X25厚","m2",7.02,{"$nulls":3},"13块长900单侧方向磨10cm圆弧边。（现场磨边）"]
[3,"火烧面海浪花花岗岩","900X100X25厚","m2",2.34]
[4,"火烧面海浪花花岗岩","900X170X25厚","m2",1.99]
[5,"火烧面海浪花花岗岩","900X950X25厚","m2",6.014,{"$nulls":3},"7块长900单侧方向磨10cm圆弧边。（现场磨边）"]
[6,"火烧面海浪花花岗岩","900X800X25厚","m2",4.24,{"$nulls":3},"6块长900单侧方向磨10cm圆弧边。（现场磨边）"]
[7,"火烧面海浪花花岗岩","600X800/950X25厚","m2",1.05,{"$nulls":3},"各一块"]
[8,"火烧面海浪花花岗岩","900X720X25厚","m2",7.128,{"$nulls":3},"11块长900单侧方向磨10cm圆弧边。（现场磨边）"]
[9,"火烧面海浪花花岗岩","900X600X25厚","m2",5.94,{"$nulls":3},"11块长900方向单侧磨10cm圆弧边。（现场磨边）"]
[10,"火烧面海浪花花岗岩","600X720/600X25厚","m2",0.792,{"$nulls":3},"各一块"]
[11,"光面黑金砂花岗岩，两等分半圆","φ1000X20厚","m2",0.785,{"$nulls":3},"A版，保证不脱色"]
[12,"光面黑金砂花岗岩，池底","900X730X20厚","m2",18.764]
[13,"火烧面海浪花花岗岩","900X300X50厚","m2",8.76,null,null,"8.6矮墙（水景）","长900方向双侧磨10cm圆弧边。（现场磨边）"]
[14,"火烧面海浪花花岗岩","900X600X25厚","m2",11.16,{"$nulls":3},"长900方向单侧拉槽20X10"]
[15,"火烧面海浪花花岗岩","900X350X25厚","m2",3.885,{"$nulls":3},"长900方向单侧拉槽20X10"]
[16,"火烧面海浪花花岗岩","900X500X25厚","m2",5.55,{"$nulls":3},"长900方向单侧拉槽20X10"]
[17,"烧面海浪花压顶（密拼）","900X600X30厚","m2",9.36,null,null,"室外沙发坐凳","长900方向双侧磨10cm圆弧边。（现场磨边）"]
[18,"烧面海浪花贴面（密拼)","900X900X25厚","m2",2.916,{"$nulls":3},"0000000000"]
[19,"火烧面海浪花花岗岩","900X300X50厚","m2",10.77,{"$nulls":3},"长900方向双侧磨10cm圆弧边。（现场磨边）"]
[20,"火烧面海浪花花岗岩","900X150X25厚","m2",3.885,null,null,"8.6矮墙（放大平面图3）","长900方向单侧拉槽20X10"]
[21,"火烧面海浪花花岗岩","900X450X25厚","m2",11.16,{"$nulls":3},"长900方向单侧拉槽20X10"]
[22,"火烧面海浪花花岗岩","500X500X25厚","m2",0.3]
["八","特色水景一（后区）放大平面图四"]
[1,"细荔枝面山东白麻","430X600X25厚","m2",4.9125]
[2,"细荔枝面山东白麻","600X100X25厚","m2",0.975]
[3,"细荔枝面山东白麻","600X900X25厚","m2",9.72,{"$nulls":3},"4块900长两侧方向单侧海棠角"]
[4,"细荔枝面山东白麻","300X900X25厚","m2",0.54,{"$nulls":3},"900长方向两侧海棠角"]
[5,"细荔枝面山东白麻花岗岩","600X350X50厚","m2",25.865,null,null,"阶梯种植池","长600方向双侧磨5cm圆弧边。（现场磨边）"]
[6,"细荔枝面山东白麻花岗岩","600X200X50厚","m2",7.398,{"$nulls":3},"长600方向双侧磨5cm圆弧边。（现场磨边）"]
[7,"细荔枝面山东白麻花岗岩","1200X300X50厚","m2",1.44,{"$nulls":3},"长1200方向双侧磨5cm圆弧边。（现场磨边）两侧大面为荔枝面"]
[8,"细荔枝面山东白麻花岗岩","900X200X50厚","m2",0.36,{"$nulls":3},"长900方向双侧磨5cm圆弧边。（现场磨边）两侧大面为荔枝面"]
[9,"细荔枝面山东白麻花岗岩","900X750X25厚","m2",24.3,null,null,"中央对称隔断矮墙"]
[10,"细荔枝面山东白麻花岗岩压顶","900X150X25厚","m2",0.81]
[11,"细荔枝面山东白麻花岗岩","750X200X25厚","m2",0.9]
[12,"细荔枝面山东白麻花岗岩压顶","900X65X25厚","m2",1.404]
[13,"细荔枝面山东白麻花岗岩","800X600X25厚","m2",46.72,{"$nulls":3},"长600方向单侧拉槽20X10"]
[14,"细荔枝面山东白麻花岗岩压顶","600X300X25厚","m2",19.14]
[15,"细荔枝面山东白麻花岗岩","600X320X25厚","m2",1.728,{"$nulls":3},"长600方向单侧拉槽20X10"]
[16,"光面黑金砂花岗岩","600*600*20厚","m2",41.04,null,null,"中轴水景"]
[17,"光面黑金砂花岗岩","400*1200*20厚","m2",10.05]
[18,"光面黑金砂花岗岩(倒10mm圆弧边)四个碰角","200X1200X80厚","m2",5.172]
[19,"光面黑金砂花岗岩(倒10mm圆弧边)2个碰角","400X1200X80厚","m2",5.172]
[20,"光面黑金砂花岗岩","270X1200X20厚","m2",9.18]
[21,"光面黑金砂花岗岩","450X1200X20厚","m2",15.3]
[22,"光面黑金砂花岗岩","600X900X20厚","m2",3.24]
[23,"光面黑金砂花岗岩","400X900X20厚","m2",0.72]
[25,"光面黑金砂花岗岩","430X600X100厚","m2",1.462]
["八","干挂花岗石"]
[1,"海浪花花岗岩火烧面","L*L*25厚","m2",300,{"$nulls":3},"现场定制加工，需要供方现场对接，石材四周切角3，拼V字缝"]
["合  计（大写：                                         ）",{"$nulls":6},"小写：                 （开具发票税率：        ）"]
["注明：1.供应时间依据现场通知为准，工程量依据现场项目负责人通知为准，不否认会补量，供应商应无条件送货;2.板材规格大小尺寸误差必须控制在1mm内。3.花岗石必须保证无色差、无缺角、无开裂和无色线的板材，可现场加工。4.图纸或者未理解意图不得擅自加工。5.如荔枝面加工失误，厂方在不耽误工期的情况自行拉回厂房加工，费用由供应商承担。6.结算工程量按现场铺装测绘面积加2015清单定额损耗为准。7.供应商应在完工后派人到工地现场处理部分缺陷（不在另外补充费用）。8.装车和运输厂方必须保证花岗石几何尺寸，造成损失由供应商承担，供应商必须派人跟车送货。9.所有花岗石要求供货工期为20天。（如出现上述所有情况，收货方拒绝收货，并根据我方的合同工期要求的处罚条款处罚供货方）。10.以上报价均为含税到自贡市价，要求开具的发票为13%或3%税率的增值税专用发票。"]
[]
[{"$nulls":6},"报价单位（盖章）;"]
[{"$nulls":6},"法人或委托代理人："]
[{"$nulls":6},"时间：    年    月    日"]