{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["基础工程"],"not_rendered":{"images":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"基础工程","index":0,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,7],[1,8,3,11],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[9,0,9,6],[10,0,10,11],[11,0,11,11],[12,0,12,8]]}
["2023年“H”项目栏杆分部分项工程量清单与报价表"]
["序号","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金额（元）",null,null,"图纸详图"]
[{"$nulls":5},"全费用单价限价","班组所报全费用单价","合  价"]
["","","","",null,null,""]
[1,"镀锌钢管栏杆 H=1150mm","1.立柱材质、规格：80X60X16白色镀锌方钢，外饰白色氟碳漆\n2.扶手材质、规格：80X40X12白色镀锌方钢，外饰白色氟碳漆\n3.横向拉杆材质、规格：50X12白色镀锌扁钢，外饰白色氟碳漆\n4.竖向拉杆材质、规格：30X6白色镀锌扁钢，外饰白色氟碳漆\n5.栏杆立柱底部和主梁结构围焊,焊脚尺寸不小于12mm;焊接完后应打磨平顺；\n6.具体做法详见施工图；\n7.综合单价包含二次深化设计、完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费、税金等所有相关费用。","m",182.6,{"v":450,"d":"450.00"},null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_A0A6B05AB67C4E05A765C83BA277E31B\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_A0A6B05AB67C4E05A765C83BA277E31B\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_3DE78DBA40F24B5CBA728E84AD8B5348\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_3DE78DBA40F24B5CBA728E84AD8B5348\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_0930DAD9F65343AEBA438EC198BBD0B5\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_0930DAD9F65343AEBA438EC198BBD0B5\",1)"}]
[2,"2厚穿孔镀锌钢板栏杆","1.主龙骨材质、规格：100x150x6厚镀锌矩管饰面白色氟碳漆；\n2.冲孔板材质、规格：2厚穿孔镀锌钢板,孔距120,孔径50,饰面白色氟碳漆；\n3.具体做法详见施工图，深化审计样式需与业主确认，并通过桥梁设计进行结构稳定性验算；\n4.综合单价包含二次深化设计、完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费、税金等所有相关费用。\n5.工程量结算规格：结算时按垂直投影面积计算；","㎡",{"v":750,"d":"750.00"},{"v":680,"d":"680.00"},null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_70296D483D4244F49087BE8873BD7700\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_70296D483D4244F49087BE8873BD7700\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_3076AF59965A49E48D6E147211A48DDD\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_3076AF59965A49E48D6E147211A48DDD\",1)"}]
[3,"玻璃栏杆① H=1150mm（水幕桥）","1.立柱材质、规格：12mm厚不锈钢板；\n2.扶手材质、规格：2mm厚D50不锈钢管；\n3.玻璃材质、规格：6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃；\n4.具体做法详见施工图；\n5.综合单价包含二次深化设计、完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费、税金等所有相关费用。","m",{"v":194.7,"d":"194.70"},{"v":880,"d":"880.00"},null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_56B69BA2357E4B3C94C808F9687C9C5B\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_56B69BA2357E4B3C94C808F9687C9C5B\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_46ED94763619468B9F9881E6A0B62026\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_46ED94763619468B9F9881E6A0B62026\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_6855E4B2DE584ED492E5317FA2C5D179\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_6855E4B2DE584ED492E5317FA2C5D179\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_378BC07A2B524CE7ABFE9B2E4F458001\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_378BC07A2B524CE7ABFE9B2E4F458001\",1)"}]
[4,"玻璃栏杆② H=1150mm（退台栈桥）","1.立柱材质、规格：12mm厚不锈钢板；\n2.扶手材质、规格：2mm厚D50不锈钢管；\n3.玻璃材质、规格：6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃；\n4.具体做法详见施工图；\n5.综合单价包含二次深化设计、完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费、税金等所有相关费用。","m",{"v":120.6,"d":"120.60"},{"v":880,"d":"880.00"},null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_D889DAA18F194119AF0F2C0BEE3796ED\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_D889DAA18F194119AF0F2C0BEE3796ED\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_B6F8CDA952A84CD484F01199AF8D69BA\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_B6F8CDA952A84CD484F01199AF8D69BA\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_D7FDF6260E98406FBF6F80C24C719ADC\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_D7FDF6260E98406FBF6F80C24C719ADC\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_B5FC1CC7DDDF4C21823881BA198BAA8C\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_B5FC1CC7DDDF4C21823881BA198BAA8C\",1)"}]
[5,"玻璃栏杆③ H=1200mm","1.立柱材质、规格：8mm厚不锈钢板；\n2.扶手材质、规格：2mm厚D50不锈钢管；\n3.玻璃材质、规格：6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃；\n4.预埋件：10mm厚120*120钢板、4根L150 直径12钢筋；\n5.具体做法详见施工图；\n6.综合单价包含二次深化设计、完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费、税金等所有相关费用。","m",{"v":262,"d":"262.0"},{"v":850,"d":"850.00"},null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_BF29808A988A42D0AFC21C4A8356FB16\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_BF29808A988A42D0AFC21C4A8356FB16\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_6EE383E9E0C54BBA92C8DDCCFCDD8B0D\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_6EE383E9E0C54BBA92C8DDCCFCDD8B0D\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_89C7868C7AEF4B32B3CC0A9BC12D5921\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_89C7868C7AEF4B32B3CC0A9BC12D5921\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_7FB560FE40A44B8CA74D49C76622DF9B\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_7FB560FE40A44B8CA74D49C76622DF9B\",1)"}]
["合　　计",{"$nulls":6},{"$f":"H5+H6+H7+H8+H9","v":0}]
["注：1.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为1092334.00元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。"]
["2.最终结算时，以经审计单位核定的实际完成工程量及有效的竣工资料进行计算，全费用单价按中选的全费用单价进行计价。"]
["3.开具的发票为增值税专票（税率为9%）。"]